Lageskizze zum Bauantrag 

Grundsätzlich ist eine Lageskizze dem Antrag beizufügen. Die einzureichende Skizze ist mit der gesamten derzeitigen und vorgesehenen Bebauung (einschließlich Einbaustelle und Zuleitungsverlauf von Medien, Nachbarparzellen mit deren Parzellennummer sowie Angaben zu Wegseiten) zu versehen. Die gesamte Skizze ist zu bemaßen. Für Parzellen, für die ein Wertermittlungsprotokoll mit Lageskizze vorhanden ist, kann diese als Antragsskizze genutzt werden. Ansonsten ist eine eigene Skizze einzusetzen. Für die Maßnahme sind die Grenzabstände anzugeben.
Hinweis: Bitte die Skizze in Form einer Bilddatei kopieren hier einfügen:



